Проект

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ городского округа Октябрьск Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Октябрьск Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и устанавливают:

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Октябрьск Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Предельные значения расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Октябрьск Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Октябрьск Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование вида объектаместного значения** | **Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности** | **Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности** |
| --- | --- | --- | --- |
| **единица измерения** | **значение показателя** | **вид доступности, единица измерения** | **значение показателя** |
| **Объекты в области образования** |
|  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 | пешеходная доступность, метры | 500 |
| транспортная доступность, минуты | для учащихся Iступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
| 15 | 50 |
|  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 | пешеходная доступность, метры | 300 |
|  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 | транспортная доступность, минуты | 20 |
| **Объекты в области физической культуры и массового спорта** |
|  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 | - | не устанавливается |
|  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | транспортная доступность, минуты | 20 |
|  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 | транспортная доступность, минуты | 20 |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 | пешеходная доступность, метры | 1 000 |
| **Объекты в области библиотечного обслуживания** |
|  | Общедоступные библиотеки (городские массовые библиотеки) | количество объектов | в городских населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |
| в городских населенных пунктах численностью населения 50 тысяч человек и более | 1 на 10 тысяч человек |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | количество единиц хранения в тысячах | количество читательских мест |
| свыше 10 до 50 | 4-4,5 | 2-3 |
| Примечания:1. Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование2. Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тысячу человек при населении города, тысяч человек:50 и менее - 0,5 тысячи единиц хранения, 0,3 читательских места. |
|  | Детские библиотеки | количество объектов | городскойокруг с количеством населения до 50 тысяч человек | 1 | транспортная доступность, минуты | в городских населенных пунктах | 20 |
|  | Юношеские библиотеки | количество объектов |  городской округ с количеством населения до 50 тысяч человек | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |
| Примечание: в городских округах, имеющих районное деление, детская и юношеская библиотеки должны быть в каждом административном районе либо должны быть объединенные библиотеки для детей и юношества |
| **Объекты в области культуры и искусства** |
|  | Учреждения культуры клубного типа  | количество объектов, количество мест |  городской округ с числом жителей от 10 до 50 тысяч человек | 50 зрительских мест на 1 тысячу жителей | транспортная доступность, минуты | 30 |
|  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в городском округе с числом жителей до 100 тысяч человек | 2-4 | - | не устанавливается |
|  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование | в городском округе с числом жителей до 300 тысяч человек | 1 | транспортная доступность, минуты | 40 |
|  | Концертные залы | количество объектов | В городском округе с численностью населения до 50 тысяч человек | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | 40 |
|  | Универсальные спортивно-зрелищные залы | количество мест на 1 тысячу человек | в городском округе с численностью до 50 тысяч человек | не устанавливается | транспортная доступность, минуты | 40 |
| **Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** |
|  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 | пешеходная доступность, метры | 1 000 |
|  | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в населенных пунктах с числом жителей от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |
| **Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5\* | - | не устанавливается |
| \*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |
|  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома | 100 |
| жилые районы | 25 | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупныхучреждений торговли и общественного питания | 150 |
| общегородские и специализированные центры | 5 | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населенияи административных зданий | 250 |
| промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 25 | не устанавливается |
| зоны массового кратковременного отдыха | 15 | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
|  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | 500 |
| **Объекты в области обращения с отходами** |
|  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: | кг | литры | - | не устанавливается |
| -  от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| -   от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-35000 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |
| Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |
| **Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** |
|  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | Электропотребление | Использование максимума электрической нагрузки | - | не устанавливается |
| Города и населенные пункты городского типа, не оборудованные стационарными электроплитами |
| без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| с кондиционерами | 2000 | 5700 |
|  | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки | - | не устанавливается |
| для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | 200, со снижением до 180 к 2025 году |
| для зданий с централизованным горячим водоснабжением | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году |
| для объектов обслуживания повседневного пользования | 25  |
|  | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды  | - | не устанавливается |
| величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |
|  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5;горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 | - | не устанавливается |
|  | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта | Количество этажей | - | не устанавливается |
| 1-3 | 4-5 | 6-9 | 10 и более |
| Жилые здания | 186 | 150 | 127 | 110 |
| Общеобразовательные организации, медицинские организации | 203 | 191 | 180 | - |
| Дошкольные образовательные организации | 284 | - | - | - |
| **Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
|  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения | 0,24 | - | не устанавливается |
| **Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг** |
|  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна | транспортная доступность, минуты | в городах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 30 |

3. Правила применения и область применения
расчетных показателей, содержащихся в основной части
местных нормативов градостроительного проектирования

городского округа Октябрьск Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Октябрьск Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Октябрьск Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1)   генерального плана городского округа Октябрьск Самарской области;

2)   документации по планировке территории.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 1.

3. Области применения предельных значений конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящих правил, приведены в таблице 2.

**Таблица 1. Области применения расчетных показателей,
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
для объектов городского округа Октябрьск Самарской области**

Принятые сокращения:

ГП г.о. – генеральный план городского округа

ДПТ – документация по планировке территории

| **№ п/п** | **Наименование расчетного показателя** | **Единицы измерения расчетного показателя** | **ГП г.о.** | **ДПТ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности профессиональными образовательными организациями | количество студентов на 10 тысяч человек | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности профессиональных образовательных организаций | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в амбулаторных условиях | посещения в смену на 10 тысяч человек | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организации, оказывающих услуги в амбулаторных условиях | пешеходная доступность, метры | + | + |
| транспортная доступность, минуты | – | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | количество коек на 10 тысяч человек | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь | количество автомобилей скорой помощи | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь | транспортная доступность на специальном автомобиле, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами | количество объектов на сельский населенный пункт | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности фельдшерско-акушерских пунктов | транспортная доступность, минуты | – | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности станциями переливания крови | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | транспортная доступность, минуты | + | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными библиотеками | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа регионального значения (домами (центрами) народного творчества | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными музеями | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными театрами | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными концертными залами, филармониями | количество мест на 200 тысяч человек | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности государственными цирками | количество объектов на территорию Самарской области | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами (пансионатами) для детей | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности психоневрологическими интернатами для взрослых | количество мест на 10 тысяч человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими психоневрологическими интернатами | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами-интернатами для детей-инвалидов | количество мест на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности специальными домами для одиноких престарелых | количество мест на 1 тысячу человек в возрасте старше 60 лет | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-оздоровительными центрами | количество мест на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности геронтологическими центрами | количество объектов на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности геронтопсихиатрическими центрами | количество объектов на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписами, домами сестринского ухода и т.п. | количество коек на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности протезно-ортопедическими предприятиями со стационарами | количество объектов на 1,5 миллиона человек | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних | количество мест на 20 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей | количество объектов на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями | количество мест на 1 тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кризисными центрами помощи женщинам | количество объектов на 500 тысяч человек | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами психолого-педагогической помощи населению | количество объектов на 50 тысяч человек  | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности комплексными центрами социального обслуживания населения | количество объектов на 20 тысяч человек  | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности комплексных центров социального обслуживания населения | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | количество мест на 1 тысячу лиц без определенного места жительства и занятий | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий | количество мест на 1 тысячу лиц без определенного места жительства и занятий | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социальными приютами для детей | количество объектов на 30 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет) | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социальными приютами для лиц без определенного места жительства и занятий | количество мест на 1 тысячу лиц без определенного места жительства и занятий | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности социальными гостиницами для лиц без определенного места жительства и занятий | количество мест на 1 тысячу лиц без определенного места жительства и занятий | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности центрами социальной помощи семье и детям | количество объектов на 25 тысяч человек | – | – |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности центров социальной помощи семье и детям | транспортная доступность, минуты | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности службами срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи | количество объектов на 50 тысяч человек | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности лечебно-консультативными отделениями при гериатрическом центре, территориальной поликлинике | посещения в смену на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности гериатрическими кабинетами | посещения в смену на 1 тысячу лиц старшей возрастной группы | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими санаториями | количество коек на 10 тысяч детей | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности пожарными депо | количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей на населенный пункт | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности пожарных депо | транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах | + | + |

**Таблица 2. Области применения предельных значений расчетных показателей,
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
для объектов местного значения**

Принятые сокращения:

МНГП г.о. – местные нормативы градостроительного проектирования городского округа

ГП г.о. – генеральный план городского округа

ДПТ – документация по планировке территории

РНГП Самарской области – региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение** | **Единицы измерения расчетного показателя** | **Непосредственное применение** | **Применение в случаях отсутствия в муниципальном образованииМНГП или противоречия МНГП предельным значениям расчетных показателей, установленных РНГП Самарской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МНГП г.о** | **ГП г.о.** | **ДПТ** |
| **В области образования** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
| транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| **В области физической культуры и массового спорта** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | – | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
| **В области библиотечного обслуживания** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками муниципального района | количество объектов на муниципальный район | – | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками городских округов и городских поселений (городскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + | + |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек городских округов и городских поселений (городских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | – | – | + |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | – | – | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | + | + | + |
| **В области культуры и искусства** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа муниципального района (районными домами культуры) | количество объектов на муниципальный район | – | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа городских поселений и городских округов | количество объектов, количество мест | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа городских поселений и городских округов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | – | – | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности выставочными залами, картинными галереями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности выставочных залов, картинных галерей | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности театрами | количество объектов | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности театров | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности концертными залами | количество объектов | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности концертных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности универсальных спортивно-зрелищных залов | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| **В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | + | + | + |
| **В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + |
| **В области обращения с отходами** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | + | + | + |
| **В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + | + |
| **В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + |
| **В области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг** |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | транспортная доступность, минуты | + | + | + |